אפיון מערכת לחצים

שעון לחץ

ברך

כניסה של

1/4 NPT נקבה

1/4 NPT זכר

ברז מחט

ברך

מחבר T

חיבור עליון 1/4 NPT נקבה

השעון לחץ- נרכש ,אין צורך לתמחר

המחברים צריכים להיות של חברת המ-לט

המערכת תעבוד עם הליום, בלחץ של עד bar 10